	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс
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	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм 
	3274

	
	
	Ширина, ±20 мм
	2192

	
	
	Высота, ±20 мм
	2300

	
	
	Комплектация

	
	
	Ограждение в сборе, шт.
	3

	
	
	Элемент игровой «усеченный октаэдр», исполнения, шт.
	3

	
	
	Панель «упор», шт
	1

	
	
	Грунтозацеп, шт.
	8

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, конструкция должна быть разработана по требованиям ГОСТ 34614.1-2019.
Изделие должно методом бетонирования грунтозацепов. Изделие должно быть антивандальным.
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.
[bookmark: _GoBack]Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо должны соответствовать требованиям ГОСТ 34614.1-2019.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность

	
	
	Элемент игровой «усеченный октаэдр»

	
	
	Элемент игровой «усеченный октаэдр» представляет собой конструкцию из прямоугольных панелей и панелей шестигранной формы, которые соединены между собой металлическими уголками. 
Прямоугольная панель размерами 455х455 мм изготовлена из листа ПНД толщиной 19 мм. В панелях, которые установлены под углом с внешней верхней стороны, имеются отверстия для закрепления пластиковых зацепов.
Панель шестиугольная размерами 788х908 мм изготовлена листа ПНД толщиной 19 мм. 
Шесть шестиугольных панелей, которые установлены с внешней верхней стороны имеются пластиковые зацепы для лазания. 

	
	
	Грунтозацеп

	
	
	Для крепления октаэдра используется грунтозацеп, состоящий из двух отрезков трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной 700 мм, которые сварены снизу с пластиной из листа 2,5 мм и габаритами 529х60 мм. 
Сверху к грунтозацепам приварены платики из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на октаэдре. 
Один октаэдр крепится на три грунтозацепа.
Для крепления панелей «упор» используется грунтозацеп, изготовленный из листа толщиной 2,5 мм, который представляет собой конструкцию из двух согнутых полукорпусов с отогнутыми лапками снизу. Габариты в сборе 700х99х65 мм. 

	
	
	Ограждение в сборе

	
	
	Представляет собой конструкцию из трех стоек ограждения и поручня. Каждая стойка изготовлена из трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм длиной 580 мм. К стойке ограждения приварен снизу платик из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на октаэдре. Верхняя гнутая часть в виде шестиугольного поручня выполнена из трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм длиной 2066 мм в развернутом состоянии. Поручень соединен со стойками при помощи соединения труба-в-трубу.

	
	
	Панель «упор»

	
	
	Панель представляет собой конструкцию из листа ПНД толщиной 19 мм, которая выполнена в виде наклоненной конструкции габаритами 1232х559 мм. В панели имеются треугольные вырезы для упора ногами. 
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