	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Батут Круг 135
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	1
	Батут Круг 135 состоит из трех основных частей: корпуса 1, сетки для прыжков 2 и обкладочного мата 3.


	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, ±20 мм
	1350

	
	
	
	Ширина, ±20 мм
	1350

	
	
	
	Высота, ±20 мм
	[bookmark: _GoBack]400

	
	
	
	Размер сетки для прыжков
	0,66 х 0,66 м

	
	
	
	Количество пружин
	38 шт

	
	
	
	Зона безопасности
	1,5 м

	
	
	
	Вес
	159 кг

	
	
	
	Высота прыжков
	0,65 м

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Батут Круг 135, шт
	1

	
	
	
	Корпус батута

	
	
	
	Корпус батута изготовлен из стального листа толщиной 3 мм, который был горячекатан из марки Ст3сп и оцинкован методом горячего оцинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-89. Это обеспечивает высокую стойкость к коррозии. Корпус также оснащен ручками из той же стали для удобства переноски батута.

	
	
	
	Сетка для прыжков

	
	
	
	Сетка для прыжков изготовлена из наборных элементов, выполненных из уплотненного технического термоэластопласта. Эти элементы соединены между собой стальным тросом диаметром 4 мм в соответствии с ГОСТ 2172-80. Тросы прочно закреплены с корпусом батута через коуши и пружины. Пружины, изготовленные из стали А-1 в соответствии с ГОСТ 9389-75, оцинкованы гальваническим методом. При установке сетки и натяжке пружин используется специальный крючок, который входит в комплект поставки.

	
	
	
	Обкладочный мат

	
	
	
	Обкладочный мат имеет толщину 20-30 мм и изготовлен из специально подготовленной смеси переработанного каучука с добавлением материала EPDM. Обкладочный мат покрывает корпус батута, обеспечивая антискользящие свойства и смягчая возможные падения.
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