	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Скамья
[image: R 302]
	 

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм 
	1914

	
	
	Ширина, ±20 мм
	350

	
	
	Высота, ±20 мм
	465

	
	
	Комплектация

	
	
	Опора, шт.
	2

	
	
	Настил сиденья, шт.
	1

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью.
Изделие должно устанавливаться методом бетонирования грунтозацепов в грунт-колодцы. Изделие должно быть антивандальным.
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным образом.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность

	
	
	Опора

	
	
	Конструктивно состоит из стойки в виде буквы «П» высотой не менее 860 мм, изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. Расстояние между двумя ножами стойки по осям опор должно быть не более 315 мм, не менее 310 мм. К стойкам приваривается скоба из листа 2,5 мм размерами 291х50х35,5 мм, согнута в виде П-образной детали, и отогнутыми ушками приварена перпендикулярно ножкам скамьи.

	
	
	Настил сиденья

	
	
	[bookmark: _GoBack]Настил сиденья должен состоять из каркаса сиденья и сиденья. Каркас сиденья должен состоять из двух балок длиной не более 1910 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. Между двумя балками каркаса равномерно по длине должны быть приварены по контуру прилегания четыре скобы размерами не менее 295*40*55 мм, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. К скобам каркаса посредством резьбовых соединений должен быть присоединен настил сидения, состоящий из четырех брусьев длиной 1840 мм, изготовленных из полимерного профиля толщиной не менее 30 мм и шириной 70 мм
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