	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Спортивное оборудование
Примерный эскиз
[image: ]
	Конструктивно спортивное оборудование должно представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из стоек и различных встраиваемых элементов. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалент на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалент. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина (мм) ±20 мм
	3150

	
	
	Ширина (мм) ±20 мм
	926

	
	
	Высота (мм) ±20 мм
	586

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка, шт.
	6

	
	
	Скамья для наклонов вперед, шт.
	1

	
	
	Доска, шт.
	1

	
	
	Перекладина, шт.
	4

	
	
	Стойка

	
	
	Стойка комплекса должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. 

	
	
	Скамья для наклонов вперед

	
	
	Должна представлять собой доску, габаритными размерами не менее 1650х500 мм, выполненную из фанеры ФОФ толщиной не менее 30 мм.
На доске должна быть нанесена шкала от -35 см до +30 см методом УФ-печати.
На доске должен иметься паз, шириной 7 мм, выполняющий функцию направляющей указателя.
Указатель должен быть изготовлен из пластика HPL толщиной не менее 12 мм. Габаритные размеры указателя – не менее 105х100 мм.
На скамье должны быть установлены упоры для ног, выполненные из фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм и габаритными размерами не менее 150х85 мм.
Упоры должны крепиться к Доске с помощью кронштейнов, выполненных из листа металла толщиной не менее 2 мм.

	
	
	Доска

	
	
	Должна быть выполнена из фанеры ФОФ толщиной не менее 30 мм, габаритными размерами не менее 1650х500 мм.

	
	
	Перекладина

	
	
	Должна представлять собой трубу диаметром не менее 33,5 мм, толщиной не менее 2,8 мм и длиной не менее 646 мм.
На концах труб на расстоянии 13 мм от торцов трубы должны быть отверстия диаметром 11 мм для крепления к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
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