


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Детский игровой комплекс 131.03.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	Детский игровой комплекс
[image: ]

*Примерный эскиз

ОКПД2
32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки»
	1. 
	Описание
	
	
Игровой комплекс образует пространственную фигуру и включает в себя два канатных лаза и лаз из трех колец.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	
Стальные трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки не менее 2 мм покрыты полимерным порошковым покрытием. Канатный лаз выполнен из армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм, пластиковых и алюминиевых соединителей. Стальные трубы соединены между собой с помощью алюминиевых хомутов.
Лаз из трех колец выполнен из трех пластиковых колец, соединенных между собой цепями и закрепленных на стойках при помощи цепей и алюминиевых хомутов.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	
- пирамида из трех гнутых труб, шт. 1
- лаз канатный, шт. 2
- лаз из трех колец, шт.1

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	3561 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	3134 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	3239 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	7. 
	Критическая высота падения
	мм.
	1500
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 7 и не более 14
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	9. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	11. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Пирамида из трех гнутых труб

	
	
	

	
	
	13. 
	Количество опорных столбов
	шт.
	3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Диаметр опорных столбов
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	16. 
	Материал опорных столбов
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	[bookmark: _GoBack]Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Метод установки
	
	Бетонирование стоек
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Опорные столбы бетонируются на глубину
	мм.
	Не менее 850
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	20. 
	Особенности
	
	Стойки соединяются друг с другом при помощи алюминиевых хомутов, которые позволяют выбрать их необходимое положение при установке. Все торцы опорных столбов закрываются пластиковыми заглушками.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Лаз канатный

	
	
	

	
	
	21. 
	Материал каната
	
	Полипропилен, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Диаметр каната
	мм
	16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Материал соединителей
	
	Пластик, алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде канатной сетки. Канаты соединены между собой пластиковыми и алюминиевыми соединителями. К концам канатов при помощи обжимаемой алюминиевой втулки присоединяются цепи для бетонирования в землю. Лаз закреплен между двумя стойками при помощи пластиковых хомутов. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Лаз из трех колец

	
	
	

	
	
	26. 
	Материал колец 
	
	Пластик LLDPE
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Диаметр внутреннего кольца
	мм
	600
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Наружный диаметр кольца
	мм
	1122
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Толщина кольца
	мм
	136
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде трех колец, которые закреплены на цепи при помощи такелажных скоб. Лаз закреплен между стойками при помощи алюминиевых хомутов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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