	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Спортивное оборудование
501.117.00
Примерный эскиз
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	1
	Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию из двух стоек и устанавливаемых на них элементов.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, мм
	Не менее 1667 и не более 1707

	
	
	
	Ширина, мм
	Не менее 389 и не более 429

	
	
	
	Высота, мм
	Не менее 2498 и не более 2538

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Стойка, шт.
	2

	
	
	
	Обойма, шт.
	2

	
	
	
	Перекладина, шт.
	1

	
	
	
	Спортивное оборудование

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	2
	Стойка

	
	
	
	Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками высотой не менее 5 мм.

	
	
	1
	Перекладина

	
	
	
	Перекладина должна состоять из перекладины и четырех рукояток, с установленными в них пластиковыми заглушками. Габаритные размеры перекладины должны быть: длина не менее 1386 мм, ширина не менее 410 мм. Перекладина должна быть изготовлена из металлической трубы длиной не менее 536 мм диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Рукоятка должна быть изготовлена из металлической трубы длиной не менее 200 мм диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. На рукоятке должен иметься радиусный вырез для ориентации при сварке. Рукоятки должны быть приварены с двух сторон перекладины с межосевыми расстояниями между собой не более 212 мм и не более 636 мм.
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