


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Скамья 302-01.107.20-10
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
Скамья

[image: ]

*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Скамья представляет собой простую и надежную сборно-разборную конструкцию. 
Скамья предназначена для комфортного сиденья в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
По краям скамейки установлены стойки, к ним крепится рамка. На рамку установлены бруски настила. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Лист стальной – 3±0,2 мм.
Лист стальной – 2±0,2 мм.
Брус клееный (срощенный) 30х60
Крепеж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойки
Рама
Настил
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	2000 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	585 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	450 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	[bookmark: _GoBack]10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойки
	
	
	

	
	
	10. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Длина
	Мм.
	585±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Ширина
	Мм.
	85±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Высота
	Мм.
	450±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Материал 
	
	Стальной лист 3±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Метод установки
	
	К стойкам крепится рамка, по 4 болта М8 на стойку. К поверхности стойки крепятся на 4 анкера, не менее М12х120.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Особенности
	
	Стойки имеют П-образную форму и установлены по краям скамейки 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Рама.

	
	
	

	
	
	18. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Длина
	мм.
	1870±5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	20. 
	Ширина
	мм.
	450±2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	21. 
	Высота
	мм.
	95±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Материал 
	
	Стальной лист 2±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам при помощи болтов М8, по 4 на каждую стойку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Особенности
	
	Сварная конструкция предназначена усиление жесткости и прочности скамьи. Имеет отверстия для установки брусков сиденья. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Настил

	
	
	

	
	
	26. 
	Количество 
	шт.
	6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Длина
	мм.
	1990±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Ширина
	мм.
	60±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Высота
	мм.
	30±2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	30. 
	Материал 
	
	Дерево, клееный (срощенный) брус
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Покрытие металлических элементов
	
	По согласованию с заказчиком
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Метод установки
	
	Крепится к рамке при помощи саморезов.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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