


	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	

1. Наименование объекта закупки: Детский игровой комплекс 131.12.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
Детский игровой комплекс

[image: ]

*Примерный эскиз

ОКПД2
32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки»
	1. 
	Описание
	
	
Игровой комплекс образует несколько пространственных фигур и включает в себя различные лазы из сетки, модульные площадки, горки, лазы из гнутых труб, лазы из трех пластиковых колец, на горизонтально расположенных дугах размещены подвес с захватом, лазы канатные с диском, лаз стенка, лаз панель, подвесной мост, лаз канатный со стальной дугой и лаз из трех плетеных корзин.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	
[bookmark: _GoBack]Стальные трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки не менее 2 мм покрыты полимерным порошковым покрытием.  Канатные лазы выполнены из армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм, пластиковых и алюминиевых соединителей. Лазы из трех колец выполнены из трех пластиковых колец, соединенных между собой цепями и закрепленных на стойках при помощи цепей и пластиковых хомутов. Лазы из гнутых труб выполнены в виде сварных пространственных конструкций. Лазы канатные с диском выполнены из армированного полипропиленового каната с закрепленным внизу пластиковым диском, на канате закреплены пластиковые зацепы. Модульные площадки выполнены из стальных труб и площадки со стальным каркасом и настилом, выполненным из фанеры ФОФ, толщиной не менее 18 мм. Горки выполнены из пластика. Стальные трубы соединены между собой с помощью алюминиевых хомутов. Лаз из трех плетеных корзин выполнен из стальной рамы в обмотке из полипропиленового 3-х прядного каната диаметром 19 мм с сеткой из полипропиленового 4-прядного армированного каната диаметром 16 мм. Корзины соединены между собой цепями и закреплены на стойках при помощи цепей и алюминиевых хомутов. Подвесной пост выполнен из армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм, пластиковых и алюминиевых соединителей, а также ступеней, выполненных из фанеры ФОФ, толщиной не менее 18 мм. Панель и стенка выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, покрытой грунтовочным составом и краской на основе акрилата. Накладки на панели выполнены из HPL толщиной не менее 12 мм.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	
- пирамида из пяти гнутых труб, шт. 4
- лаз канатный, шт. 8
- лаз канатный со стальной дугой, шт.1
- лаз из трех плетеных корзин, шт.1
- лаз из гнутых труб, шт.2 
- подвесной мост, шт.1
- лаз из трех колец, шт.3
- лаз канатный с диском, шт.11
- подвес с элементом для захвата, шт.8
- лаз панель, шт.1
- лаз стенка, шт.1
- модульная площадка, шт. 5
- пластиковая горка 1250, шт. 2

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина 
	мм.
	19119 ± 50 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	17505 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	4081 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	7. 
	Критическая высота падения
	мм.
	1500
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 7 и не более 14
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	9. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	11. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Пирамида из пяти гнутых труб
	
	
	

	
	
	13. 
	Количество опорных столбов
	шт.
	3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Количество горизонтальных труб
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Диаметр опорных столбов и труб
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	17. 
	Материал опорных столбов и труб
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Метод установки
	
	Бетонирование стоек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	20. 
	Опорные столбы бетонируются на глубину
	мм.
	Не менее 850
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Особенности
	
	Стойки соединяются друг с другом при помощи алюминиевых хомутов, которые позволяют выбрать их необходимое положение при установке. Все торцы опорных столбов закрываются пластиковыми заглушками.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз канатный
	
	
	

	
	
	22. 
	Материал каната
	
	Полипропилен, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Диаметр каната
	мм
	16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Материал соединителей
	
	Пластик, алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде канатной сетки. Канат соединен пластиковыми и алюминиевыми соединителями. Лаз закреплен между двумя стойками при помощи пластиковых хомутов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз канатный со стальной дугой
	
	
	

	
	
	27. 
	Количество
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Материал дуги
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Диаметр трубы
	мм
	Не менее 57
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	30. 
	Толщина трубы
	мм
	Не менее 3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	31. 
	Материал каната
	
	Полипропилен, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Диаметр каната
	мм
	16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Материал соединителей
	
	Пластик, алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	35. 
	Крепление к горизонтальной трубе
	
	Алюминиевые хомуты
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Особенности
	
	Крепится к горизонтальной трубе при помощи алюминиевого хомута, бетонируются два конца дуги.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз из трех плетеных корзин
	
	
	

	
	
	37. 
	Материалы корзины
	
	Полипропилен, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Наружный диаметр корзины
	мм
	1000
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Толщина корзины
	мм
	100
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	41. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде трех плетеных корзин с цепями, которые закреплены между стоек при помощи алюминиевых хомутов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз из гнутых труб
	
	
	

	
	
	42. 
	Количество
	шт.
	2 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	43. 
	Материал трубы
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	44. 
	Диаметр трубы
	мм.
	Не менее 42,3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	45. 
	Толщина трубы
	мм
	Не менее 2,8
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	46. 
	Крепление к горизонтальной трубе
	
	Алюминиевые хомуты
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	47. 
	Особенности
	
	Трубы образуют пространственную фигуру в разных плоскостях
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	48. 
	Крепление
	
	Алюминиевый хомут, закрепленный на горизонтальную балку, свободный конец лаза бетонируется
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Подвесной мост
	
	
	

	
	
	49. 
	Количество горизонтальных труб
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	50. 
	Диаметр опорных столбов и труб
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	51. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	52. 
	Материал опорных столбов и труб
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	53. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	54. 
	Материал каната
	
	Полипропилен, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	55. 
	Диаметр каната
	мм
	16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	56. 
	Материал соединителей
	
	Пластик, алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	57. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	58. 
	Материал ступеней
	
	Фанера ФОФ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	59. 
	Толщина ступеней
	мм
	Не менее 18
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	60. 
	Особенности
	
	Мост выполнен в виде канатных подвесов со ступенями. Канаты соединены пластиковыми и алюминиевыми соединителями. Мост закреплен на двух горизонтальных трубах при помощи пластиковых хомутов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз из трех колец
	
	
	

	
	
	61. 
	Материал колец 
	
	Пластик LLDPE
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	62. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	63. 
	Диаметр внутреннего кольца
	мм
	600
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	64. 
	Наружный диаметр 
	мм
	1122
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	65. 
	Толщина кольца
	мм
	136
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	66. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде трех колец, которые закреплены на цепи при помощи такелажных скоб. Лаз закреплен между стойками при помощи алюминиевых хомутов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз канатный с диском
	
	
	

	
	
	67. 
	Материал каната
	
	Полипропилен, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	68. 
	Диаметр каната
	мм
	16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	69. 
	Материал соединителей
	
	Пластик, алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	70. 
	Материал диска
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	71. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде каната, на который установлен пластиковые три захвата и диск. Крепление к стойке происходит при помощи алюминиевого хомута. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Подвес с элементом для захвата
	
	
	

	
	
	72. 
	Количество элементов
	шт.
	8
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	73. 
	Материал захватов
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	74. 
	Материал хомутов крепления на трубу
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	75. 
	Особенности
	
	Подвес представляют собой ручку, которая крепится к хомуту при помощи короткой цепи
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз панель
	
	
	

	
	
	76. 
	Количество стоек
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	77. 
	Диаметр стоек
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	78. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	79. 
	Материал опорных столбов и труб
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	80. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	81. 
	Материал панели
	
	Фанера ФСФ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	82. 
	Толщина панели
	мм
	Не менее 18
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	83. 
	Покрытие панели
	
	Грунтовочный состав и краска на основе акрилата
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	84. 
	Особенности
	
	Конструкция выполнена в виде стойки, на которую при помощи пластиковых хомутов закреплена вертикальная панель из с тремя отверстиями большого диаметра, на которые установлены накладки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз стенка
	
	
	

	
	
	85. 
	Количество стоек
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	86. 
	Диаметр стоек
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	87. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	88. 
	Материал опорных столбов и труб
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	89. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	90. 
	Материал панели
	
	Фанера ФСФ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	91. 
	Толщина панели
	мм
	Не менее 18
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	92. 
	Покрытие панели
	
	Грунтовочный состав и краска на основе акрилата
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	93. 
	Особенности
	
	Конструкция выполнена в виде двух стоек, на которые при помощи пластиковых хомутов закреплены вертикальная панель с двумя отверстиями большого диаметра, на которые установлены накладки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Модульная площадка
	
	
	

	
	
	94. 
	Количество опорных столбов
	шт.
	3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	95. 
	Диаметр опорных столбов
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	96. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	97. 
	Количество перекладин
	шт.
	15
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	98. 
	Диаметр перекладин
	мм.
	33,5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	99. 
	Толщина стенки трубы перекладин
	мм.
	Не менее 2,8
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	100. 
	Материал опорных столбов и перекладин
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	101. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	102. 
	Материал настила площадки
	
	Фанера ФОФ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	103. 
	Толщина настила
	мм
	Не менее 18
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	104. 
	Метод установки
	
	Бетонирование стоек
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	105. 
	Особенности
	
	Башня выполнена из трех стоек, между которыми установлены площадка и перекладины при помощи пластиковых хомутов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Пластиковая горка 1250
	
	
	

	
	
	106. 
	Материал
	
	Пластик LLDPE
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	107. 
	Высота горки
	мм
	Не менее 1250
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	108. 
	Длина ската горки
	мм.
	Не менее 1733
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	109. 
	Ширина ската горки
	мм.
	538
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	110. 
	Угол наклона участка скольжения горки
	
	Не менее 37 градусов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	111. 
	Особенности
	
	Горка изготовлена методом ротационного литья из пластика.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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