	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя
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	Внешние размеры

	
	
	Длина, мм (±20 мм)
	1034

	
	
	Ширина, мм (±20 мм)
	100

	
	
	Высота, мм (±20 мм)
	1862

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка, шт. 
	2

	
	
	Панель, шт. 
	1

	
	
	Крючок
	16

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Вешалка для одежды предназначена для временной хранении одежды пользователей.  Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. 
Соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя. 
Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.
Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.  Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж вешалки для одежды производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 600 мм.

	
	Описание комплектации

	
	Стойка
	Стойка должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром 57мм и толщиной стенки 3мм, имеющая общую длину 2450мм.

	
	Панель
	Панель должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Панель представлена в виде прямоугольника размерами 840х420мм. На панели имеются сквозные отверстия  для крепления хомутов к стойке, и глухие отверстия для крепления крючков.

	
	Крючок
	Крючок должен быть изготовлен из металлического листа толщиной 2,5мм имеющий два отверстия  под крепление к панели.
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