	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1

	Оборудование уличное
Примерный эскиз
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	Внешние размеры 

	
	
	Длина, мм (±70 мм)
	11700

	
	
	Ширина, мм (±70 мм)
	8400

	
	
	Высота, мм (±70 мм)
	6450

	
	
	Комплектация

	
	
	Металлический каркас
	2

	
	
	Обшивка каркаса (стены)
	1

	
	
	Горки сегментные
	2

	
	
	Переход сегментный
	1

	
	
	Канатные лазы
	3

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Детский игровой, многофункциональный, тематический комплекс. предназначено для интенсивной эксплуатации.
Возрастная группа 7-14 лет.
Габариты не менее 11700х8400х6450 мм. (ДхШхВ)
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ 34614.1-2019.
Изделие в сборе представляет собой конструкцию в виде двух башен, состоящих из металлического каркаса, обшитый панелями HPL толщиной не менее 12 мм. и панелями с решеткой. 
Первая башня имеет три яруса площадок, расположенных на высоте не ниже 235 мм. 2385 мм. и 4535 мм. На площадке 4535 мм. установлена горка. 
Вторая башя имеет две площади рассположенных на высотах 235 мм. и 2385 мм. Горка рассположена на высоте 2385 мм.
Внутри комплекса устанавливаются элементы в виде канатных лазов. Все площадки оснащены защитными, травмобезопасными ограждениями. Канатные лазы изготовлены из армированного каната Ø16мм.
Горки выполнены в виде туннеля из пластиковых сегментов и соответствуют ГОСТ 34614.3-2019. Внутренний диаметр не менее 760 мм.
Размер безопасной игровой зоны комплекса (зоны приземления) – не менее 1,5 м. до ближайшего препятствия от вертикальной проекции любой точки конструкции на зону приземления и 2 м. в зоне выката горки.
Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов
-65…+65 °С.


	
	Каркас

	
	
	Каркас состоит из рамок и кронштейнов, скрепленных болтами М12 классом прочности не ниже 8,8. Рамки изготовлены из двух параллельных стальных профилей 80х40х2 сваренных в раму. Кронштейны изготовлены из стального листа толщиной 3 мм. Металлические части каркаса имеют двухслойное покрытие из цинкосодержащего грунта и порошково-полимерной краски.

	
	Обшивка каркаса (стены)

	
	
	Стены обеспечивают безопасность игры на игровом комплексе. Часть стен изготовлены из HPL панелей толщиной 12 мм. Часть из металлической сетки. 
Настил изготовлен из HPL панелей толщиной 20 мм. и имеет шероховатую поверхность лучшего сцепления.

	
	Сегментная горка

	
	
	Горки выполнены в виде туннеля из пластиковых сегментов и соответствуют ГОСТ 34614.3-2019. Внутренний диаметр не менее 760 мм.
Сегментная горка состоих из сементов в четверть диметра и выката с горки. Сегменты изготовленны из ПНД устойчевому к ультрофиалету. Крепятся сегменты при помощи ботового соединения М8. Крепеж дополнительно защищен антивандальными заглушками. 

	
	Ограждение горки

	
	
	Ограждение горки преднозначено для предотвращения подьема играющих детей по внешней поверхности горки.
Сограждение состоит из стоек и щита.
Стойки изготовлены из трубы 80х40х3 мм. Покрытие: краска порошковая.
Щит может быть изготовлен из листа HPL 12 мм. или из фанеры ФОФ 15 мм. покрытой влагостойкой акриловой краской для наружных работ.

	
	Канатный лаз

	
	
	Канатный лаз изготовлен из армировоноого каната Ø16 мм. в виде пространственной сети. Канаты крепятся между собой пластиковыми хомутами. Все элементы лаза устойчивы к ультрофиолетовому излучению.
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