


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Качели двойные 108.95.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
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Качели
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*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Качели
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
 
	шт.
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Металлические трубы:
- Ø76 с толщиной стенки 3,5 мм.
- Ø76 с толщиной стенки 2 мм.
- Ду15 с толщиной стенки 2 мм.
-Стальной лист с толщиной стенки 4мм.
- Пластиковые заглушки
- Цепь стальная
- Сиденье качелей
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойки
Перекладины
Подвесы (цепи, канаты)
Сиденья
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	5805 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	1702 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	2425 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Критическая высота падения
	мм.
	1300
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 6 и не более 14
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Примечание
	
	Качели предназначены для одновременного катания пяти детей.
	
	
	
	

	
	
	Стойка
	
	
	

	
	
	14. 
	Количество стоек
	шт.
	6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Размер стоек
	мм.
	Металлическая труба Ø76±1 мм, с толщиной стенки 2±0,2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Длина стоек
	мм.
	3311±10– 2 шт.
3015±10– 2 шт.
3268±10 –1шт.
2975±10– 1 шт.
	
	
	
	

	
	
	17. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Метод установки
	
	Бетонирование стоек в основании
Крепление на болты М12 в верхней части.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Особенности
	
	Стойки с приваренными гнутыми стальными листами, для присоединения к перекладине в листах выполнены два отверстия. С торцов стойки закрываются пластиковыми заглушками.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Перекладина
	
	
	

	
	
	20. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Размер стоек
	мм.
	Металлическая труба Ø76±1 мм, с толщиной стенки 3,5±0,2 мм.
- Ду15 с толщиной стенки 2,0 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Длина 
	мм.
	3055±10
2385±10
	
	
	
	

	
	
	23. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам на болты М12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Особенности
	
	[bookmark: _GoBack]Перекладина с торцов закрывается пластиковыми заглушками, в отверстия под шарниры вварены трубы Ду15
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Подвесы (цепи)

	
	
	

	
	
	26. 
	 Количество
	шт.
	6 (2 со страховочным элементом)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Особенности
	
	Шарнирный подвес (со страховочным элементом) из нержавеющей стали. Крепится к перекладине качелей при помощи резьбовых соединений. К подвесам крепятся цепи (канаты) сиденья качелей. Цепь соответствует ГОСТ 34614-2019 и разрешена для применения в детских игровых площадках.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Сиденья качелей

	
	
	

	
	
	28. 
	Количество, шт.
	
	3
	
	
	
	

	
	
	29. 
	Материал
	
	Металл
Пластик
Канаты
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Особенности
	
	Сиденье 1
Сиденье круглое диаметром не менее 1000 мм. с четырех сторон крепятся подвесы.

Сиденье 2
Плоское прямоугольное сидень, крепится в четырех точках к цепям подвеса.

Сиденье 3
Сиденье со спинкой и подлокотниками, крепится в четырех точках к цепям подвеса.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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